**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**Α/Μ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | Να έχει - κατά προτίμηση- Μενού στα ελληνικά |  |  |
| 2 | Το Μηχάνημα να είναι επιδαπέδιο, κονσόλα |  |  |
| 3 | Να δέχεται πρωτότυπα: μεμονωμένα φύλλα, βιβλία, διαφάνειες, μέγιστης διάστασης A3+ |  |  |
| 4 | Να παράγει αντίγραφο διαστάσεων Α5 - A3 |  |  |
| 5 | Να διαθέτει Αυτόματο Τροφοδότη διπλής όψης χωρητικότητας 100 (εκατό) φύλλων και άνω, διάστασης Α5 - A3 |  |  |
| 6 | Να διαθέτει μονάδα εξόδου χωρητικότητας 3.000 φύλλων και άνω |  |  |
| 7 | Να διαθέτει ηλεκτρονική σελιδοποίηση με ενσωματωμένο μηχανισμό συρραφής από 200 (διακόσια) απεικονίσεις και άνω και δημιουργία φυλλαδίου 50 (πενήντα) φύλλων και άνω με διπλή συρραφή στη μέση |  |  |
| 8 | Να διαθέτει υποστήριξη εκτυπωτικών γλωσσών, με κατ' ελάχιστο PCL 5e /XL (PCL 6), Adobe PS 3, HFF, PDF |  |  |
| 9 | Να διαθέτει printer drivers, με κατ' ελάχιστο υποστηριζόμενα περιβάλλοντα: Windows Vista (32 / 64), 2000/ΧΡ/Server 2003, Mac OS 10.2, 10.4, 10.5 |  |  |
| 10 | Να δέχεται τροφοδοσία χάρτου ενώ τυπώνει |  |  |
| 11 | Να δέχεται τροφοδοσία γραφίτη (toner) χωρίς διακοπή της εκτύπωσης |  |  |
| 12 | Να διαθέτει δυνατότητα σμικρύνσεων και μεγεθύνσεων (zoom) |  |  |
| 13 | Να έχει δυνατότητα παραγωγής ελάχιστη 500.000 αντίγραφα Μηνιαίως |  |  |
| 14 | Να διαθέτει ελάχιστη ταχύτητα εκτύπωσης 105 σελίδων Α4, 80 gsm μονής ή διπλής όψης/ανά λεπτό. |  |  |
| 15 | Να δέχεται Εξώφυλλο 160 gsm και άνω |  |  |
| 16 | Να διαθέτει αυτόματη επιλογή κασέτας |  |  |
| 17 | Να διαθέτει Υψηλής Ποιότητας Εκτύπωση τουλάχιστον 1.200 X 1.200 dpi |  |  |
| 18 | Να διαθέτει σύστημα κεντραρίσματος του αντιγράφου |  |  |
| 19 | Να έχει δυνατότητα προσαρμογής των περιθωρίων |  |  |
| 20 | Να διαθέτει σύστημα αντιγραφής διπλής όψης απεριόριστης χωρητικότητας |  |  |
| 21 | Να διαθέτει τη λειτουργία, μία σάρωση πολλές εκτυπώσεις, με διατήρηση των πρωτοτύπων σε  άρ/στη κατάσταση |  |  |
| 22 | Το κύριο συρτάρι τροφοδοσίας χάρτου να είναι 2.500 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων) φύλλων και άνω |  |  |
| 23 | Να είναι σύμφωνα με τους αυστηρότερους παγκοσμίως κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος |  |  |
| 24 | Να διαθέτει αυτόματη περιστροφή εικόνας για αποφυγή λανθασμένων εκτυπώσεων από τη μη σωστή τοποθέτηση των πρωτοτύπων στην πλάκα αντιγραφής |  |  |
| 25 | Να διαθέτει πλήκτρο προσωρινής διακοπής εργασιών (INTERRUPT) |  |  |
| 26 | Να διαθέτει σύστημα αυτόματης εκκίνησης (AUTO START) |  |  |
| 27 | Να διαθέτει σύστημα συνδυασμού τουλάχιστον 8 πρωτοτύπων σε ένα αντίγραφο COMBINE MODE |  |  |
| 28 | Να διαθέτει Έγχρωμη Οθόνη αφής λειτουργιών χειρισμού με επιπλέον φωτεινές ενδείξεις σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης υλικών |  |  |
| 29 | Να διαθέτει λειτουργία για φωτοαντιγραφή ανοικτού βιβλίου σε δύο ξεχωριστές σελίδες καθώς επίσης και σε φύλλο διπλής όψης |  |  |
| 30 | Να διαθέτει προεπιλογή προγραμματισμού επόμενων εργασιών |  |  |
| 31 | Να λειτουργεί σαν δικτυακός Εκτυπωτής με την ίδια ταχύτητα και ανάλυση όπως και στην φωτοαντιγραφή |  |  |
| 32 | Να λειτουργεί με ρεύμα 220V / 50 Ηz, χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης |  |  |
| 33 | Να διαθέτει συρραφή Booklet από 50 (πενήντα) φύλλα και άνω |  |  |
| 34 | Να διαθέτει εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού με τις βασικές λειτουργίες της μηχανής |  |  |

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, …………………………**

**ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ**