## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Φύλλο Συμμόρφωσης

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**(Τεχνικής περιγραφής - Τεχνικών προδιαγραφών)**

Του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1053(ΔΤΥ)/29.11.2019 διακήρυξη

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙ-ΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝ-ΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| 1 | Το συγκρότημα παραγωγής μειγμάτων ζωοτροφών σε μορφή αλεύρου, δυναμικότητας κατ΄ελάχιστον 3500 kg/h, σύμπηκτης ζωοτροφής (pellet) δυναμικότητας κατ΄ελάχιστον 2000kg/h και εξωθημένης ζωοτροφής (extruded) δυναμικότητας κατ΄ελάχιστον 500kg/h | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Σύστημα παραλαβής – δοσομέτρησης και ζύγισης πρώτων υλών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι – «Απαιτήσεις –Τεχνικές Προδιαγραφές» | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Σύστημα άλεσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι – «Απαιτήσεις –Τεχνικές Προδιαγραφές» | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Σύστημα ανάμειξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι – «Απαιτήσεις –Τεχνικές Προδιαγραφές» | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Σύστημα σύμπηξης για παραγωγή pellet σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι – «Απαιτήσεις –Τεχνικές Προδιαγραφές» | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Σύστημα εξώθησης (extruder) αποτελούμενου από όλα τα παρελκόμενα προκειμένου να συνδέεται με το σύστημα άλεσης και ανάμειξης και το σύστημα ενσάκκισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι – «Απαιτήσεις –Τεχνικές Προδιαγραφές» | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Σύστημα ψύξης και διαλογής για τα pellet και τα extruded προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι – «Απαιτήσεις –Τεχνικές Προδιαγραφές» | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Σύστημα ενσάκκισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι – «Απαιτήσεις –Τεχνικές Προδιαγραφές» | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Σύστημα παραγωγής ατμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι – «Απαιτήσεις –Τεχνικές Προδιαγραφές» | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Σύστημα τροφοδοσίας υγρών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι – «Απαιτήσεις –Τεχνικές Προδιαγραφές» | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ηλεκτρολογικός πίνακας με αυτοματισμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι – «Απαιτήσεις –Τεχνικές Προδιαγραφές» | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Μεταλλικά ικριώματα στήριξης των μηχανημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι – «Απαιτήσεις –Τεχνικές Προδιαγραφές» | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Μετά τη συναρμολόγηση, η εγκατάσταση θα τεθεί σε λειτουργία, θα εκπαιδευτεί το κατάλληλο προσωπικό του Πανεπιστημίου και θα παραδοθούν οδηγίες χρήσης και συντήρησης του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Εγγυήσεις από τους κατασκευαστές των μηχανημάτων | ΝΑΙ |  |  |

Ονοματεπώνυμο/ υπογραφή/ σφραγίδα στις περιπτώσεις νομικών προσώπων

**Οδηγίες συμπλήρωσης φύλλων συμμόρφωσης**

****

1. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων των Φύλλων Συμμόρφωσης είναι υποχρεωτική **επί ποινή** **αποκλεισμού**. Επιτρέπεται η χρήση επιπλέον πεδίου για παρατηρήσεις/σχόλια
2. Στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να αναφέρεται με **ΝΑΙ** η ικανοποίηση της απαίτησης ύπαρξης του εκάστοτε τεχνικού χαρακτηριστικού.
3. Κάθε απάντηση θα πρέπει να συνοδεύεται με την αντίστοιχη παραπομπή στην υποβληθείσα Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου αναδόχου. Οι παραπομπές θα πρέπει να συμπληρώνονται στην τελευταία στήλη με τίτλο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ». Το αντίστοιχο σημείο τεκμηρίωσης επάνω στην προσφορά (φυλλάδιο κλπ) θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένο.