## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – «Φύλλο Συμμόρφωσης»

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**(Τεχνικής περιγραφής - Τεχνικών προδιαγραφών)**

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος συμπληρώνει τον παρακάτω Πίνακα Συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του Πίνακα Συμμόρφωσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά περιγράφονται στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», ενώ ο ακριβής ποιοτικός ή ποσοτικός προσδιορισμός τους αποτυπώνεται στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», με αναφορά είτε σε αριθμητικές τιμές είτε σε περαιτέρω εξειδικευμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά είτε στη λέξη «ΝΑΙ». Η μη ικανοποίηση των κριτηρίων αυτών δύναται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής να επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς.

Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψηφίους είτε με συγκεκριμενοποίηση των επιμέρους στοιχείων που ζητά το κριτήριο, είτε με αριθμητική τιμή όπου αυτή απαιτείται. Η χρήση της λέξεως «ΝΑΙ» ή άλλης μονολεκτικής απάντησης, μπορεί να γίνει μόνο αν στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» της συγκεκριμένης γραμμής γίνεται χρήση της και εάν δικαιολογείται η χρήση της. Σε αντίθετη περίπτωση, θα συμπληρωθεί με την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ».

Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή στη σελίδα των επισυναπτόμενων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του της στήλης «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι παραπομπές σε εγχειρίδια ή έγγραφα θα γίνονται με τη μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους Πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κ.λπ.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :**

Να συμπληρωθεί 8 φορές, μία για κάθε προσφερόμενο μοντέλο (τύπο και ισχύ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ** | **ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (κατ. Εταιρεία/μοντέλο** | **ΣΥΜΦΩΝΙΑ**  **ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (Υπόδειξη σελίδας επιβεβαίωσης)** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ** | ΝΑΙ |  |  |  |
| **1.1.1** | ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ | FREON R32 |  |  |  |
| **1.1.2** | ΨΥΚΤ./ΘΕΡΜ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ | BTU |  |  |  |
| **1.1.3** | CLASS | **≥ A ++** |  |  |  |
| **1.1.4** | SEER / SCOP (για ζεστά κλίματα) | ≥ 6,0 / 5,0 |  |  |  |
| **1.1.5** | ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ εσωτ. Μον. Lp | ≤ 50 dbA επίτοιχα  ≤ 55dbAυπόλοιπα |  |  |  |
| **1.1.6** | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΑΤΑ EUROVENT | ΝΑΙ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** |  |  |  |  |
| **1.1.8** | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡ | ΝΑΙ |  |  |  |
| **1.1.9** | ΘΕΡΜΑΝΣΗ από **-5**C ως 20C | ΝΑΙ |  |  |  |
| **1.1.10** | ΨΥΞΗ από 20C ως + 45C | ΝΑΙ |  |  |  |
| **1.1.11** | AUTO-RESTART | ΝΑΙ |  |  |  |
| **1.1.12** | ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ | ΝΑΙ |  |  |  |
| **1.1.13** | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ ( όχι για τα δαπέδου) | ΝΑΙ |  |  |  |
| **1.1.14** | ΦΙΛΤΡΟ, | ΝΑΙ |  |  |  |
| **1.1.15** | ΙΟΝΙΣΤΗ (όχι για τα δαπέδου | ΝΑΙ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ** |  |  |  |  |
| **2.1** | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001, CE | ΝΑΙ |  |  |  |
| **2.2** | ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ (ΓΙΑ 10 ΕΤΗ) | ΝΑΙ |  |  |  |
| **2.3** | ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ελάχιστο 3 ετη) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**  **-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-** |  |  |  |  |
| **3.1** | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 9001 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | ΝΑΙ |  |  |  |
| **3.2** | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ OHSAS 18001, ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ κ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν ΕΡΓΑΣΙΑ | ΝΑΙ |  |  |  |
| **3.3** | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 14001, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |  |  |  |
| **3.4** | ΣΥΛΛΟΓΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΝΑΙ |  |  |  |
| **3.5** |  |  |  |  |  |

**Σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό**

**Οδηγίες συμπλήρωσης φύλλων συμμόρφωσης**

****

1. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων των Φύλλων Συμμόρφωσης είναι υποχρεωτική **επί ποινή** **αποκλεισμού**. Επιτρέπεται η χρήση επιπλέον πεδίου για παρατηρήσεις/σχόλια
2. Στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να αναφέρεται με **ΝΑΙ** η ικανοποίηση της απαίτησης ύπαρξης του εκάστοτε τεχνικού χαρακτηριστικού.
3. Κάθε απάντηση θα πρέπει να συνοδεύεται με την αντίστοιχη παραπομπή στην υποβληθείσα Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου αναδόχου. Οι παραπομπές θα πρέπει να συμπληρώνονται στην τελευταία στήλη με τίτλο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ». Το αντίστοιχο σημείο τεκμηρίωσης επάνω στην προσφορά (φυλλάδιο κλπ) θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένο.
4. **Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.**